|  |
| --- |
| 別表第１（第４条関係）補強コンクリートブロック塀（鉄筋が入っているもの）の点検表 |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １．高さ | 2.2メートル以下 | はい | いいえ |
| ２．壁の厚さ | 高さ２メートルを超える塀の場合は、15センチメートル以上 | はい | いいえ |
| 高さ２メートル以下の塀の場合は、10センチメートル以上 | はい | いいえ |
| ３．鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦にそれぞれ径９ミリメートル以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
|
| 壁内に径９ミリメートル以上の鉄筋が縦横80センチメートル以内の間隔で入っている | はい | いいえ |
| ４．控壁（高さが1.2メートルを超える塀の場合） | 長さ3.4メートル以内ごとに径９ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの５分の１以上突出してある | はい | いいえ |
|
|
| ５．基礎 | 丈が35センチメートル以上で、根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
|
| ６．傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は１ミリメートル以上のひび割れがある | いいえ | はい |
|
| ７．ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| ８．その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 評価 | ８項目のうち１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。 |
|
| 補助金対象確認 |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
| 高さ確認 | 0.6メートルを超えるもの | はい | いいえ |
|  |