|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 別表第２（第４条関係） | | | |
| 組積造の塀（鉄筋が入っていない補強コンクリートブロック塀を含む。）の点検表 | | | |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| １．高さ | 1.2メートル以下 | はい | いいえ |
| ２．壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の１以上ある | はい | いいえ |
|
| ３．控壁 | 長さ４メートル以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
|
|
| ４．基礎 | 根入れ深さが20センチメートル以上ある | はい | いいえ |
|
| ５．傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は１ミリメートル以上のひび割れがある | いいえ | はい |
|
| ６．ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| ７．その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 評価 | ７項目のうち１つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です。 | | |
|
| 補助金対象確認 | | | |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
| 高さ確認 | 0.6メートルを超えるもの | はい | いいえ |